01

## Partitura sonora de CDMX — el tamalero como arquitectura territorial

### Concepto

El grito grabado del tamalero oaxaqueño, el silbato del camotero, el "fierro viejo que vendan", el gas, el afilador. Estos sonidos delimitan territorios más precisamente que los límites oficiales de las colonias. Hay cuadras donde llega el gas pero no el tamalero; zonas enteras donde el afilador desapareció hace 10 años. Son fronteras socioeconómicas invisibles medibles en decibeles.

### Revela

México tiene una arquitectura acústica paralela, con geografía propia.

### Aplicación práctica

Propuesta de reclasificación legal del pregón comercial mexicano como patrimonio cultural inmaterial (con texto de justificación listo para presentarse a INBAL o UNESCO) más un reglamento diferenciador que proteja los sonidos patrimoniales del reglamento de ruido que hoy los criminaliza indiscriminadamente. Los tamaleros están siendo multados en Polanco por "contaminación auditiva"; tu proyecto los defiende técnicamente.

### Entregable

Mapa sonoro-geográfico de CDMX con grabaciones de 24 horas en 10 puntos, visualización tipo diagrama de Voronoi de "territorios del tamalero", "territorios del gas LP", etc., más el documento legal de propuesta patrimonial.

### Complejidad

65 / 100

Grabaciones de campo en 10 puntos durante 24 horas, procesamiento de audio, visualización geoespacial tipo Voronoi y redacción de documento legal para INBAL/UNESCO. Combina etnografía sonora, cartografía y marco jurídico — ninguno trivial por separado.

02

## Mínimo habitable digno — el m² como categoría moral

### Concepto

Documentar arquitectónicamente un m² de Polanco a $180,000 MXN y un m² de Chalco a $3,500 MXN usando exactamente la misma ficha técnica: luz natural por hora, ventilación cruzada, altura libre, aislamiento térmico, acceso a agua, calidad del aire. El contraste no es económico sino habitacional.

### Revela

"Vivienda" es una palabra que describe dos cosas radicalmente distintas según el código postal.

### Aplicación práctica

Propuesta técnica de "Índice de Dignidad Habitacional" (IDH) — un parámetro medible que podría anexarse al reglamento como criterio mínimo para que una construcción sea legalmente "vivienda". Hoy el reglamento mide m² y altura pero no luz, aire, ni temperatura real. Tu propuesta cambia la pregunta de "¿cuánto mide?" a "¿es habitable?".

### Entregable

20 fichas técnicas comparativas con los mismos parámetros, más el documento técnico-legal del IDH propuesto como anexo normativo.

### Complejidad

45 / 100

Visitas a 20 viviendas con instrumental básico (luxómetro, termómetro, cinta), fichas estandarizadas y documento normativo. El trabajo es metódico y repetible — no requiere tecnología compleja ni prototipos físicos.

03

## Atlas de las azoteas — la segunda ciudad informal de CDMX

### Concepto

Sobre CDMX existe otra ciudad no planificada: tendederos, palomares, jaulas, cuartos clandestinos, antenas, altares, gallineros, jardines, fiestas, renta informal. Tiene sus propias reglas, economía y usuarios. Los arquitectos la ignoran porque no la dibujaron.

### Revela

La azotea es el único lugar en CDMX donde el habitante diseña sin reglamento, y el resultado es más inteligente que los primeros pisos.

### Aplicación práctica

Manual de habitabilidad formal de la azotea — tipologías estructurales seguras, cálculo de carga máxima para los usos reales (gallinas, palomas, fiestas, cuarto rentado), propuesta de reforma al reglamento que legalice y regule estas prácticas en vez de criminalizarlas. La azotea como derecho y como oportunidad habitacional real ante la crisis de vivienda.

### Entregable

Documentación fotográfica y planimétrica de 20 azoteas reales completas, análisis económico (cuánto dinero mensual genera una azotea en promedio), y el manual técnico-legal propuesto. ⚠️ Riesgo: Se ha tocado. Diferénciate con el ángulo económico-legal, no romántico.

### Complejidad

60 / 100

Levantamiento planimétrico y fotográfico de 20 azoteas (requiere acceso negociado), análisis estructural de cargas, estudio económico y manual técnico-legal. El reto principal es logístico — conseguir acceso — y diferenciarse del trabajo existente.

04

## La escuela pública como arquitectura carcelaria — auditoría tipológica

### Concepto

Las escuelas públicas mexicanas (modelo CAPFCE dominante desde los 60) comparten tipología con prisiones: muro perimetral alto, reja única, patio central vigilable, pasillos abiertos para supervisión visual, ventanas altas. Diseñadas para control, no para aprendizaje. Un niño mexicano pasa 15,000 horas de su vida en este espacio.

### Revela

Aprendimos a leer y escribir en un edificio diseñado con la misma lógica espacial que un penal.

### Aplicación práctica

Cinco rediseños prototipo — tres para escuelas existentes (intervenciones mínimas, económicas, realistas) y dos para escuela nueva construida desde cero con pedagogía espacial contemporánea. Cada prototipo con presupuesto desglosado y argumento pedagógico. Propuesta que pudiera presentarse a la SEP o a Mejoredu como línea base para próxima generación de escuelas públicas.

### Entregable

Levantamiento comparativo tipológico escuela/prisión (planos lado a lado), cinco prototipos de rediseño completos, y ensayo teórico de justificación. Políticamente filoso pero constructivo, no nihilista.

### Complejidad

80 / 100

Cinco prototipos de rediseño completos con presupuesto desglosado, levantamientos comparativos escuela/prisión, y ensayo teórico. Es el proyecto con más carga de diseño arquitectónico real — cada prototipo es prácticamente un proyecto ejecutivo.

05

## Baños públicos de $10 — la única infraestructura 100% privatizada

### Concepto

México es quizás el único país del mundo donde una función biológica básica se resolvió mediante concesión privada no regulada en el espacio público. Los baños de $10 del Centro, mercados, terminales son una tipología arquitectónica con reglas propias (ventana-caja, azulejo sobre todo, tarifa diferenciada para "el 1" y "el 2"). Son el reconocimiento tácito de que el Estado mexicano nunca construyó baños públicos gratuitos dignos.

### Revela

Hay derechos humanos básicos que México resolvió por mercado negro con azulejo blanco, y los aceptamos como normales.

### Aplicación práctica

Prototipo de baño público gratuito de bajo costo (< $80,000 MXN por unidad), sustentable, autolimpiable, instalable en cualquier espacio público, con plano abierto para replicación por cualquier alcaldía. Más un mapa de los ~300 baños de pago de CDMX que documenta cuánto dinero mueve esta economía informal al año y por qué su existencia es un fracaso urbano medible, no un folclor.

### Entregable

Mapa + análisis económico + prototipo 1:1 del baño público propuesto, en materiales reales, con costos desglosados.

### Complejidad

75 / 100

Mapeo de ~300 baños con análisis económico, más un prototipo físico 1:1 en materiales reales con sistemas sustentables y autolimpiables. La construcción del prototipo a escala real es lo que eleva la complejidad significativamente.

06

## Árboles que ya no están — cartografía fantasma de la sombra perdida de CDMX

### Concepto

Hay árboles en CDMX que ya no existen pero todos recordamos: el fresno gigante de tu cuadra, el jacaranda del parque de tu infancia, el ahuehuete del atrio. Los tiraron para ampliar banqueta, para un estacionamiento, porque "estaban enfermos", por remodelación. Cada árbol perdido era una pieza de arquitectura viva con 40–200 años de datos climáticos, sombra, aves, olor, memoria.

### Revela

CDMX era radicalmente más habitable hace 30 años por razones que nadie anotó, y ese recuerdo se está extinguiendo con las personas que lo tienen.

### Aplicación práctica

Registro ciudadano abierto de árboles perdidos — una plataforma donde cualquier persona sube el árbol que recuerda, su ubicación aproximada, su especie si la sabe, su historia. Con suficientes datos se construye el primer mapa histórico de la deforestación urbana cotidiana de CDMX (no la de parques, la de esquinas). Este mapa se usa como argumento técnico para política de reforestación prioritaria en zonas con mayor pérdida histórica documentada.

### Entregable

La plataforma abierta funcionando con 200 árboles ya cargados por ti, el mapa resultante impreso a gran formato, y la propuesta metodológica para continuarla como proyecto ciudadano permanente. Se pueden conseguir fotos reales o usar AI para aproximar el árbol y que la gente vea el antes y el después, y lo que hemos perdido.

### Complejidad

70 / 100

Requiere construir una plataforma digital funcional, cargar 200 registros con geolocalización, generar o conseguir imágenes antes/después, e imprimir mapa a gran formato. La parte tecnológica (plataforma web + mapa interactivo) es el componente más pesado.

07

## Fotografías enmarcadas en salas mexicanas — el altar laico de cada casa

### Concepto

En casi toda casa mexicana hay una pared, una repisa o un mueble dedicado a fotografías familiares enmarcadas. La boda de los papás, el bautizo, los XV, el abuelo que murió, el hijo graduado. Nadie lo diseñó arquitectónicamente, pero existe en 95% de las casas del país con convenciones espaciales precisas: altura del ojo, orden jerárquico (los muertos arriba, los vivos abajo), iluminación rara vez directa. Es un altar laico universal.

### Revela

La arquitectura doméstica mexicana tiene un componente sagrado no religioso que nadie planea pero todos ejecutan, y la vivienda contemporánea no deja espacio para él.

### Aplicación práctica

Elemento arquitectónico estándar propuesto — un "muro de memoria" como componente integrable a vivienda nueva: ubicación óptima, iluminación integrada, profundidad de repisa, altura de visibilidad, material. Estudio de cómo este elemento impacta la percepción de hogar en usuarios. Propuesta de que INFONAVIT incluya un "muro de memoria" preconfigurado en sus modelos tipo.

### Entregable

Documentación fotográfica de 30 muros de memoria reales en casas de distintas clases sociales, análisis tipológico formal, y el componente arquitectónico propuesto con tres variantes (clase media, vivienda social, residencial).

### Complejidad

40 / 100

Documentación fotográfica de 30 casas, análisis tipológico y diseño de un componente arquitectónico con 3 variantes. El entregable más ligero de todos — no requiere tecnología, prototipos físicos ni plataformas digitales.